<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="VQ100">
<description>&lt;b&gt;VQ100&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 26&lt;/i&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC8_150">
<description>&lt;b&gt;Winbond 8-Lead 150-Mil Plastic Small Outline Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="XC3S200A_VQ100">
<pin name="DONE"/>
<pin name="IO_PUDC_P99" direction="in"/>
<pin name="IO_P98" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="M0" direction="in"/>
<pin name="M1" direction="in"/>
<pin name="M2" direction="in"/>
<pin name="IO_P3"/>
<pin name="IO_P4"/>
<pin name="IO_P5"/>
<pin name="IO_P6"/>
<pin name="I_P7" direction="in"/>
<pin name="IO_P9"/>
<pin name="IO_P10"/>
<pin name="IO_P12"/>
<pin name="IO_P13"/>
<pin name="IO_P15"/>
<pin name="IO_P16"/>
<pin name="IO_P19"/>
<pin name="IO_P20"/>
<pin name="I_P21" direction="in"/>
<pin name="IO_INIT_P48"/>
<pin name="IO_CSO_P27"/>
<pin name="IO_P28"/>
<pin name="IO_VS2_P29"/>
<pin name="IO_VS1_P30"/>
<pin name="IO_VS0_P31"/>
<pin name="IO_P32"/>
<pin name="IO_P33"/>
<pin name="IO_P34"/>
<pin name="IO_P35"/>
<pin name="IO_P36"/>
<pin name="IO_P37"/>
<pin name="I_P39" direction="in"/>
<pin name="IOG_P40"/>
<pin name="IOG_P41"/>
<pin name="IOG_P43"/>
<pin name="IOG_P44"/>
<pin name="IO_MOSI_P46"/>
<pin name="IO_P49"/>
<pin name="IO_P50"/>
<pin name="IO_DIN_P51"/>
<pin name="IO_P52"/>
<pin name="IO_CCLK_P53"/>
<pin name="IO_P56"/>
<pin name="IO_P57"/>
<pin name="IO_P59"/>
<pin name="IO_P60"/>
<pin name="IO_P61"/>
<pin name="IO_P62"/>
<pin name="IO_P64"/>
<pin name="IO_P65"/>
<pin name="I_P68" direction="in"/>
<pin name="IO_P70"/>
<pin name="IO_P71"/>
<pin name="IO_P72"/>
<pin name="IO_P73"/>
<pin name="IO_P77"/>
<pin name="IO_P78"/>
<pin name="I_P82" direction="in"/>
<pin name="IOG_P83"/>
<pin name="IOG_P84"/>
<pin name="IOG_P85"/>
<pin name="IOG_P86"/>
<pin name="IOG_P88"/>
<pin name="IOG_P89"/>
<pin name="IOG_P90"/>
<pin name="IO_P93"/>
<pin name="IO_P94"/>
<pin name="IP_97" direction="in"/>
<pin name="PROG" direction="in"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="VCCO@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCCAUX@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCCAUX@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCCINT@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="VCCAUX@3" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PV_GATE">
</symbol>
<symbol name="PIN_GATE_IN">
<pin name="1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PIN_GATE_OUT">
<pin name="1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="M25P40">
<pin name="S#" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="W#" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="HOLD#" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="XCV300E_VQ100" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;xcv300e_vq100&lt;/b&gt; &lt;font color="red"&gt;edit this description&lt;/font&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 26&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: xcv300e_vq100.bsd</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XC3S200A_VQ100"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VQ100">
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XC3S200A_VQ100">
<gates>
<gate name="U$1" symbol="XC3S200A_VQ100"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VQ100">
<connects>
<connect gate="U$1" pin="DONE" pad="54"/>
<connect gate="U$1" pin="GND@1" pad="8"/>
<connect gate="U$1" pin="GND@10" pad="80"/>
<connect gate="U$1" pin="GND@11" pad="87"/>
<connect gate="U$1" pin="GND@12" pad="91"/>
<connect gate="U$1" pin="GND@13" pad="95"/>
<connect gate="U$1" pin="GND@2" pad="14"/>
<connect gate="U$1" pin="GND@3" pad="18"/>
<connect gate="U$1" pin="GND@4" pad="42"/>
<connect gate="U$1" pin="GND@5" pad="47"/>
<connect gate="U$1" pin="GND@6" pad="58"/>
<connect gate="U$1" pin="GND@7" pad="63"/>
<connect gate="U$1" pin="GND@8" pad="69"/>
<connect gate="U$1" pin="GND@9" pad="74"/>
<connect gate="U$1" pin="IOG_P40" pad="40"/>
<connect gate="U$1" pin="IOG_P41" pad="41"/>
<connect gate="U$1" pin="IOG_P43" pad="43"/>
<connect gate="U$1" pin="IOG_P44" pad="44"/>
<connect gate="U$1" pin="IOG_P83" pad="83"/>
<connect gate="U$1" pin="IOG_P84" pad="84"/>
<connect gate="U$1" pin="IOG_P85" pad="85"/>
<connect gate="U$1" pin="IOG_P86" pad="86"/>
<connect gate="U$1" pin="IOG_P88" pad="88"/>
<connect gate="U$1" pin="IOG_P89" pad="89"/>
<connect gate="U$1" pin="IOG_P90" pad="90"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_CCLK_P53" pad="53"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_CSO_P27" pad="27"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_DIN_P51" pad="51"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_INIT_P48" pad="48"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_MOSI_P46" pad="46"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P10" pad="10"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P12" pad="12"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P13" pad="13"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P15" pad="15"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P16" pad="16"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P19" pad="19"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P20" pad="20"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P28" pad="28"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P3" pad="3"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P32" pad="32"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P33" pad="33"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P34" pad="34"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P35" pad="35"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P36" pad="36"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P37" pad="37"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P4" pad="4"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P49" pad="49"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P5" pad="5"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P50" pad="50"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P52" pad="52"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P56" pad="56"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P57" pad="57"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P59" pad="59"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P6" pad="6"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P60" pad="60"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P61" pad="61"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P62" pad="62"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P64" pad="64"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P65" pad="65"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P70" pad="70"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P71" pad="71"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P72" pad="72"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P73" pad="73"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P77" pad="77"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P78" pad="78"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P9" pad="9"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P93" pad="93"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P94" pad="94"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_P98" pad="98"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_PUDC_P99" pad="99"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_VS0_P31" pad="31"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_VS1_P30" pad="30"/>
<connect gate="U$1" pin="IO_VS2_P29" pad="29"/>
<connect gate="U$1" pin="IP_97" pad="97"/>
<connect gate="U$1" pin="I_P21" pad="21"/>
<connect gate="U$1" pin="I_P39" pad="39"/>
<connect gate="U$1" pin="I_P68" pad="68"/>
<connect gate="U$1" pin="I_P7" pad="7"/>
<connect gate="U$1" pin="I_P82" pad="82"/>
<connect gate="U$1" pin="M0" pad="25"/>
<connect gate="U$1" pin="M1" pad="23"/>
<connect gate="U$1" pin="M2" pad="24"/>
<connect gate="U$1" pin="PROG" pad="100"/>
<connect gate="U$1" pin="TCK" pad="76"/>
<connect gate="U$1" pin="TDI" pad="2"/>
<connect gate="U$1" pin="TDO" pad="75"/>
<connect gate="U$1" pin="TMS" pad="1"/>
<connect gate="U$1" pin="VCCAUX@1" pad="22"/>
<connect gate="U$1" pin="VCCAUX@2" pad="55"/>
<connect gate="U$1" pin="VCCAUX@3" pad="92"/>
<connect gate="U$1" pin="VCCINT@1" pad="17"/>
<connect gate="U$1" pin="VCCINT@2" pad="38"/>
<connect gate="U$1" pin="VCCINT@3" pad="66"/>
<connect gate="U$1" pin="VCCINT@4" pad="81"/>
<connect gate="U$1" pin="VCCO@1" pad="11"/>
<connect gate="U$1" pin="VCCO@2" pad="26"/>
<connect gate="U$1" pin="VCCO@3" pad="45"/>
<connect gate="U$1" pin="VCCO@4" pad="67"/>
<connect gate="U$1" pin="VCCO@5" pad="79"/>
<connect gate="U$1" pin="VCCO@6" pad="96"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="M25P40">
<gates>
<gate name="U$1" symbol="M25P40"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8_150">
<connects>
<connect gate="U$1" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="U$1" pin="D" pad="5"/>
<connect gate="U$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="U$1" pin="HOLD#" pad="7"/>
<connect gate="U$1" pin="Q" pad="2"/>
<connect gate="U$1" pin="S#" pad="1"/>
<connect gate="U$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="U$1" pin="W#" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
